

**Návod nastavenia pre OS Windows 8**

1. **Spustenie služby : *“Wired autoconfig” (dot3svc)***


Na úvodnej obrazovke sa prepnite do režimu pracovnej plochy. Kliknite na ikonu pre *File Explorer* na spodnej lište .Pravým tlačidlom myši kliknite na *Computer* a vyberte možnosť *Manage.*

****

V nasledovnom okne kliknite na *Services and Aplication*, ďalej na *Services* a 2x kliknite na službu **“Wired autoconfig”.**




V okne nastavte Typ spustenia [Startup type]: Automaticky [Automatic] a v časti Stav služby stlačte Spustiť[Start], potom OK.




1. **Nastavenie sieťového adaptéra**


Na hlavnom panely, kliknite pravým tlačidlom myšky na ikonu sieťového pripojenia a vyberte možnosť *Open Network and Sharing Center*

****


Z nasledovného okna vyberte možnosť *Change adapter settings.*




Pravým tlačidlom kliknite na adaptér sieťového pripojenia pre pevnú sieť a vyberte možnosť *Properties.*

**


V okne Local Area Connection sa prepnite na kartu *Authentication* a vykonajte nasledovné nastavenia:

****


Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo *Settings* a vykonajte nasledovné nastavenia:



Pri možnosti **Select Authentication Method** kliknite na tlačidlo *Configure* , odstránte zaškrtnutie políčka a potvrďte OK



Ďalej kliknite na tlačidlo **Additional Settings** vyberte nasledovné možnosti a potvrďte tlačidlom OK.



Týmto je nastavenie sieťového adaptéra hotové.

Po pripojení dátového kábla sa Vám zobrazí dialógové okno pre zadanie mena a hesla.

